SEMILUNA SR.L2.S200.XY
Type: luminaire mural. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Les pièces métalliques: acier laqué RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61),RAL Bronze (.73) ou RAL Chrom (.77).
Tension: 230V
IK code: IK01
Ballaste: Driver
CRI:  >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 8,3 W
Température Couleur: 4000 K
Module luminous flux: 1146 lm
Luminaire luminous flux: 688 lm
A: 340 mm
B: 200 mm
C: 250 mm
Dali 2: Disponible
Poids: 3200 g