POLARIS S.P BS14.P1.200.XY
Type: luminaire de plafond et mural. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Luminaire: aluminium en peint – RAL blanc 9016 (.41), RAL noir 9005 (.45), RAL Cuivre (.72), RAL Bronze (.73) ou RAL Laiton (.74).
Tension: 230V
IK code: IK01
Ballaste: Driver
CRI:  >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 11 W
Température Couleur: 3000 K
Module luminous flux: 1656 lm
Luminaire luminous flux: 1446 lm
A: 200 mm
B: 140 mm
C: 210 mm
Dali 2: Disponible
Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande
Poids: 2000 g