POLARIS S.P BS14.P2.200.XY
Typ: Decken- und Wandleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Leuchte: Aluminium lackiert – RAL weiss 9016 (.41), RAL schwarz 9005 (.45), RAL Kupfer (.72), RAL Bronze (.73) oder RAL Messing (.74).
Spannung: 230V
IK  Code: IK01
Vorschalgerät: Driver
CRI:  >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 11 W
Farbtemperatur: 4000 K
Module luminous flux: 1788 lm
Luminaire luminous flux: 1561 lm
A: 200 mm
B: 140 mm
C: 210 mm
Dali 2: Verfügbar
Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 2000 g