CASTOR PS2.L1.XY
Typ: nástěnné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Těleso svítidla: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61), RAL Argento dorato (.70), RAL Bronz (.73), RAL Mosaz (.74).
IK kód: IK01
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 20,9 W
Teplota chromatičnosti: 3000 K
Světelný tok modulu: 2698 lm
Světelný tok svítidla: 2025 lm
A: 610 mm
B: 92 mm
C: 80 mm
D: 80 mm
Dali 2: Dostupné
Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 3000 g