CASTOR PS2.L1.XY
Type: luminaire mural. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Luminaire: tôle dacier revêtue RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61), RAL Argento dorato (.70), RAL Bronze (.73), RAL Brass (.74).
IK code: IK01
CRI:  >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 20,9 W
Température Couleur: 3000 K
Module luminous flux: 2698 lm
Luminaire luminous flux: 2025 lm
A: 610 mm
B: 92 mm
C: 80 mm
D: 80 mm
Dali 2: Disponible
Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande
Poids: 3000 g