CASTOR PS2.L4.XY
Typ: Wandleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Leuchte: lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61), RAL Argento dorato (.70), RAL Bronze (.73), RAL Brass (.74).
IK  Code: IK01
CRI:  >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 9,1 W
Farbtemperatur: 4000 K
Module luminous flux: 1278 lm
Luminaire luminous flux: 959 lm
A: 610 mm
B: 92 mm
C: 80 mm
D: 80 mm
Dali 2: Verfügbar
Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 3000 g