PRIMA BS44.14.P44.XY
Typ: stropní a nástěnné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Těleso svítidla: hliník lakovaný RAL 9016 (.41), RAL 9005 (.45), RAL Argento dorato (.70), RAL Bronz (.73) nebo RAL Mosaz (.74).
Napětí: 230V
IK kód: IK01
Patice: E27
Světelný zdroj: 4x75W(max 11W LED)
A: 440 mm
B: 130 mm
Pohybový senzor: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 4400 g