PRIMA BS44.14.P44.XY
Type: luminaire de plafond et mural. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Luminaire: aluminium laqué RAL 9016 (.41), RAL 9005 (.45), RAL Argento dorato (.70), RAL Bronze (.73) ou RAL Laiton (.74).
Tension: 230V
IK code: IK01
Douille: E27
Lampe: 4x75W(max 11W LED)
A: 440 mm
B: 130 mm
Capteur de mouvement: Disponible sur demande
Poids: 4400 g