ZED SR.11.Z.X
Type: luminaire mural. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Les pièces métalliques: acier laqué RAL 9003 (.60) ou RAL 9005 (.61).
Tension: 230V
IK code: IK01
Douille: G9
Lampe: 1x33W + 1x48W(max 2x5W LED)
A: 380 mm
B: 1025 mm
C: 200 mm
Poids: 3000 g