ZED SR.L1.Z.XY
Typ: nástěnné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.60) nebo RAL 9005 (.61).
Napětí: 230V
IK kód: IK01
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 10,1 W
Teplota chromatičnosti: 3000 K
Světelný tok modulu: 1348 lm
Světelný tok svítidla: 1132 lm
A: 380 mm
B: 1025 mm
C: 200 mm
Dali 2: Dostupné
Hmotnost: 3000 g