ZED SR.L2.Z.XY
Typ: Wandleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.60) oder RAL 9005 (.61).
Spannung: 230V
IK  Code: IK01
Vorschalgerät: Driver
CRI:  >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 10,1 W
Farbtemperatur: 4000 K
Module luminous flux: 1456 lm
Luminaire luminous flux: 1223 lm
A: 380 mm
B: 1025 mm
C: 200 mm
Dali 2: Verfügbar
Gewicht: 3000 g