ZED SR.L2.Z.XY
Type: luminaire mural. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Les pièces métalliques: acier laqué RAL 9003 (.60) ou RAL 9005 (.61).
Tension: 230V
IK code: IK01
Ballaste: Driver
CRI:  >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 10,1 W
Température Couleur: 4000 K
Module luminous flux: 1456 lm
Luminaire luminous flux: 1223 lm
A: 380 mm
B: 1025 mm
C: 200 mm
Dali 2: Disponible
Poids: 3000 g