OMNIA LR2.K2.O2.X
Type: luminaire au porte-lampe. Abat-jour: verre acrylique. Les pièces métalliques: acier laqué RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61) ou RAL 7016 (.62).
Ballaste: Driver
CRI:  >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 19,2 W
Température Couleur: 4000 K
Module luminous flux: 2590 lm
Luminaire luminous flux: 2010 lm
A: 680 mm
B: 370 mm
C: 1700 mm
D: 1250 mm
Poids: 12200 g