INFINITY II 23.K2.60Y
Type: luminaire suspendu. Abat-jour: verre acrylique. Les pièces métalliques: acier laqué RAL 9003 (.60). Suspension: câbles d’acier avec câble blanc. Collier décoratif: acier laqué RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.39), RAL Argento Dorato (.70) ou RAL Laiton (.74).
Watt: 74,8 W
Température Couleur: 4000 K
Module luminous flux: 10116 lm
Luminaire luminous flux: 7081 lm
A: 3257 mm
B: 1270 mm
C: 600 mm
D: 220 mm
E: 1000 mm
Dali 2: Disponible
Module d'urgence: Disponible sur demande
Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande
Poids: 11950 g