INFINITY II 24.K1.60Y
Type: luminaire suspendu. Abat-jour: verre acrylique. Les pièces métalliques: acier laqué RAL 9003 (.60). Suspension: câbles d’acier avec câble blanc. Collier décoratif: acier laqué RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.39), RAL Argento Dorato (.70) ou RAL Laiton (.74).
Watt: 74,8 W
Température Couleur: 3000 K
Module luminous flux: 9656 lm
Luminaire luminous flux: 6760 lm
A: 1433 mm
B: 1033 mm
C: 600 mm
D: 220 mm
E: 1000 mm
Dali 2: Disponible
Module d'urgence: Disponible sur demande
Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande
Poids: 12350 g