INFINITY II 25.K2.60Y
Type: luminaire suspendu. Abat-jour: verre acrylique. Les pièces métalliques: acier laqué RAL 9003 (.60). Suspension: câbles d’acier avec câble blanc. Collier décoratif: acier laqué RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.39), RAL Argento Dorato (.70) ou RAL Laiton (.74).
Watt: 112,2 W
Température Couleur: 4000 K
Module luminous flux: 15174 lm
Luminaire luminous flux: 10622 lm
A: 1849 mm
B: 1630 mm
C: 600 mm
D: 220 mm
E: 600 mm
Dali 2: Disponible
Module d'urgence: Disponible sur demande
Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande
Poids: 17800 g