MAIA S7.L1B.M320
Typ: stropní svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný.
Napětí: 230V
IK kód: IK01
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 14,5 W
Teplota chromatičnosti: 3000 K
Světelný tok modulu: 2007 lm
Světelný tok svítidla: 1503 lm
A: 150 mm
B: 320 mm
C: 360 mm
Dali 2: Dostupné
Hmotnost: 3200 g