MAIA S7.L1B.M320
Typ: Deckenleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech.
Spannung: 230V
IK  Code: IK01
Vorschalgerät: Driver
CRI:  >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 14,5 W
Farbtemperatur: 3000 K
Module luminous flux: 2007 lm
Luminaire luminous flux: 1503 lm
A: 150 mm
B: 320 mm
C: 360 mm
Dali 2: Verfügbar
Gewicht: 3200 g