CAPSULE ZL.11.C15.XY
Typ: závěsné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Kovové části: hliník lakovaný – RAL 7012 (.47), RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61), RAL 3012 (.75) nebo RAL 6011 (.76). Závěs: lankový s bílým nebo černým kabelem.
Napětí: 230V
IK kód: IK01
Patice: E27(P45)
Světelný zdroj: 1x25W(max 3W LED)
A: 170 mm
B: 270 mm
C: 2000 mm
Track systém: Dostupné na poptávku
Zavěšení do sádrokartonu: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 2000 g