CAPSULE ZL.11.C15.XY
Typ: Pendelleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Metallteile: lackiertes Aluminium – RAL 7012 (.47), RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61), RAL 3012 (.75) oder RAL 6011 (.76). Federung: Seilaufhängung mit weißem oder schwarzem Kabel.
Spannung: 230V
IK  Code: IK01
Fassung: E27(P45)
Leuchtmittel: 1x25W(max 3W LED)
A: 170 mm
B: 270 mm
C: 2000 mm
Track-System: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 2000 g