CAPSULE ZL.L1.C15.XY
Typ: Pendelleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Metallteile: lackiertes Aluminium – RAL 7012 (.47), RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61), RAL 3012 (.75) oder RAL 6011 (.76). Federung: Seilaufhängung mit weißem oder schwarzem Kabel.
Spannung: 230V
IK  Code: IK01
Vorschalgerät: Driver
CRI:  >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 6,2 W
Farbtemperatur: 3000 K
Module luminous flux: 804 lm
Luminaire luminous flux: 482 lm
A: 170 mm
B: 270 mm
C: 2000 mm
Dali 2: Verfügbar
Track-System: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 2100 g