CAPSULE ZL.L2.C15.XY
Type: luminaire suspendu. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Les pièces métalliques: aluminium laqué – RAL 7012 (.47), RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61), RAL 3012 (.75) ou RAL 6011 (.76). Suspension: câbles d’acier avec câble blanc ou noir.
Tension: 230V
IK code: IK01
Ballaste: Driver
CRI:  >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 6,2 W
Température Couleur: 4000 K
Module luminous flux: 869 lm
Luminaire luminous flux: 522 lm
A: 170 mm
B: 270 mm
C: 2000 mm
Dali 2: Disponible
Track system: Disponible sur demande
Poids: 2100 g