IZAR C ZL1.IC.K2.150.91Y
Type: luminaire suspendu. Abat-jour: verre acrylique. Luminaire: tôle en acier peint en blanc. Suspension: câbles d'acier avec câble transparent.
Tension: 230V
IK code: IK06
Ballaste: Driver
CRI:  >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 9,6 W
Température Couleur: 4000 K
Module luminous flux: 1295 lm
Luminaire luminous flux: 1070 lm
A: 150 mm
B: 150 mm
C: 2000 mm
D: 150 mm
Dali 2: Disponible
Capteur de mouvement: Disponible
Module d'urgence: Disponible sur demande
Contrôle Bluetooth: Disponible
Track system: Disponible sur demande
Sádrokarton: Disponible sur demande
Poids: 1300 g