IZAR C ZL1.IC.K2.250.91Y
Typ: závěsné svítidlo. Stínítko: akrylátové sklo. Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný. Závěs: lankový s transparentním kabelem.
Napětí: 230V
IK kód: IK06
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 18,5 W
Teplota chromatičnosti: 4000 K
Světelný tok modulu: 2529 lm
Světelný tok svítidla: 2016 lm
A: 250 mm
B: 250 mm
C: 2000 mm
D: 250 mm
Dali 2: Dostupné
Nouzový modul: Dostupné na poptávku
Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku
Track systém: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 2500 g