IZAR C ZL1.IC.K2.250.91Y
Typ: Pendelleuchte. Lampenschirm: Acrylglas. Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech. Federung: Seilaufhängung mit transparentem Kabel.
Spannung: 230V
IK  Code: IK06
Vorschalgerät: Driver
CRI:  >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 18,5 W
Farbtemperatur: 4000 K
Module luminous flux: 2529 lm
Luminaire luminous flux: 2016 lm
A: 250 mm
B: 250 mm
C: 2000 mm
D: 250 mm
Dali 2: Verfügbar
Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage
Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage
Track-System: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 2500 g