IZAR C ZL4.IC.K1.440.91Y
Typ: Pendelleuchte. Lampenschirm: Acrylglas. Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech. Federung: Seilaufhängung mit transparentem Kabel.
Spannung: 230V
IK  Code: IK06
Vorschalgerät: Driver
CRI:  >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 37,7 W
Farbtemperatur: 3000 K
Module luminous flux: 4448 lm
Luminaire luminous flux: 3 696 lm
A: 440 mm
B: 440 mm
C: 2000 mm
D: 440 mm
Dali 2: Verfügbar
Bewegungsmelder: Verfügbar
Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage
Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage
Track-System: Verfügbar
Gewicht: 8000 g