IZAR C ZL4.IC.K2.440.91Y
Typ: závěsné svítidlo. Stínítko: akrylátové sklo. Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný. Závěs: lankový s transparentním kabelem.
Napětí: 230V
IK kód: IK06
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 37,7 W
Teplota chromatičnosti: 4000 K
Světelný tok modulu: 4659 lm
Světelný tok svítidla: 3872 lm
A: 440 mm
B: 440 mm
C: 2000 mm
D: 440 mm
Dali 2: Dostupné
Nouzový modul: Dostupné na poptávku
Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 8000 g