IZAR C ZL4.IC.K1.600.91Y
Typ: závěsné svítidlo. Stínítko: akrylátové sklo. Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný. Závěs: lankový s transparentním kabelem.
Napětí: 230V
IK kód: IK06
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 46,1 W
Teplota chromatičnosti: 3000 K
Světelný tok modulu: 5810 lm
Světelný tok svítidla: 4822 lm
A: 600 mm
B: 600 mm
C: 2000 mm
D: 600 mm
Dali 2: Dostupné
Nouzový modul: Dostupné na poptávku
Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 14400 g