IZAR C IC.K2.150.X
Typ: stropní a nástěnné svítidlo. Stínítko: akrylátové sklo, boky bílé (.91) nebo černé (.93). Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný.
Napětí: 230V
IK kód: IK06
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 9,6 W
Teplota chromatičnosti: 4000 K
Světelný tok modulu: 1295 lm
Světelný tok svítidla: 1070 lm
A: 150 mm
Dali 2: Dostupné
Pohybový senzor: Dostupné
Nouzový modul: Dostupné
Bluetooth ovládání: Dostupné
Track systém: Dostupné
Hmotnost: 1100 g