IZAR C IC.K2.250.X
Typ: Decken- und Wandleuchte. Lampenschirm: Acrylglas, Seiten weiß (.91) oder schwarz (.93). Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech.
Spannung: 230V
IK  Code: IK06
Vorschalgerät: Driver
CRI:  >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 18,5 W
Farbtemperatur: 4000 K
Module luminous flux: 2529 lm
Luminaire luminous flux: 2016 lm
A: 250 mm
Dali 2: Verfügbar
Bewegungsmelder: Verfügbar
Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage
Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage
Track-System: Verfügbar
Gewicht: 2200 g