IZAR C IC.K2.440.X
Typ: stropní a nástěnné svítidlo. Stínítko: akrylátové sklo, boky bílé (.91) nebo černé (.93). Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný.
Napětí: 230V
IK kód: IK06
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 37,7 W
Teplota chromatičnosti: 4000 K
Světelný tok modulu: 4659 lm
Světelný tok svítidla: 3872 lm
A: 440 mm
Dali 2: Dostupné
Pohybový senzor: Dostupné
Nouzový modul: Dostupné na poptávku
Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku
Track systém: Dostupné
Hmotnost: 7800 g