IZAR C IC.K3.440.X
Type: luminaire de plafond et mural. Abat-jour: verre acrylique, côtés blanc (.91) ou noir (.93). Luminaire: tôle en acier peint en blanc.
Tension: 230V
IK code: IK06
Ballaste: Driver
CRI:  >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 26,9 W
Température Couleur: 3000 K
Module luminous flux: 3329 lm
Luminaire luminous flux: 2766 lm
A: 440 mm
Dali 2: Disponible
Capteur de mouvement: Disponible
Module d'urgence: Disponible sur demande
Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande
Track system: Disponible
Poids: 7800 g