POLARIS ZK PE ZK.P3.600.XY PE
Typ: závěsné svítidlo. Stínítko: polyethylén opál PE. Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.61), RAL chrom (.77), chrom (.80), nerez (.83) nebo mosaz (.84). Závěs: samonosný vodič bílé nebo černé barvy vyztužený ocelovým lankem.
Napětí: 230V
IK kód: IK10
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 55,7 W
Teplota chromatičnosti: 3000 K
Světelný tok modulu: 8480 lm
Světelný tok svítidla: 7801 lm
A: 600 mm
C: 2000 mm
Dali 2: Dostupné
Pohybový senzor: Dostupné
Nouzový modul: Dostupné na poptávku
Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 8700 g