POLARIS ZL PE ZL1.P3.600.XY PE
Type: luminaire suspendu. Abat-jour: polyéthylène opal PE. Les pièces métalliques: acier laqué RAL 9003 (.31), RAL chrom (.77) ou chromé (.80). Suspension: câbles d'acier avec câble transparent.
Tension: 230V
Ballaste: Driver
IK code: IK10
CRI:  >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 55,7 W
Température Couleur: 3000 K
Module luminous flux: 8480 lm
Luminaire luminous flux: 7801 lm
A: 600 mm
C: 2000 mm
Dali 2: Disponible
Capteur de mouvement: Disponible
Module d'urgence: Disponible sur demande
Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande
Track system: Disponible sur demande
Poids: 8700 g