BOWL S0.K2.B45.Y
Typ: Decken- und Wandleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech.
Spannung: 230V
IK  Code: IK01
Vorschalgerät: Driver
CRI:  >90
LED-Lebensdauer:  L80F10>72000 hodin
Watt: 15,5 W
Farbtemperatur: 4000 K
Module luminous flux: 2506 lm
Luminaire luminous flux: 1898 lm
A: 450 mm
B: 350 mm
C: 110 mm
D: 285 mm
Dali 2: Verfügbar
Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 4900 g