BOWL S0.K3.B45.Y
Typ: stropní a nástěnné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný.
Napětí: 230V
IK kód: IK01
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED:  L80F10>72000 hodin
Watt: 9,8 W
Teplota chromatičnosti: 3000 K
Světelný tok modulu: 1540 lm
Světelný tok svítidla: 1169 lm
A: 450 mm
B: 350 mm
C: 110 mm
D: 285 mm
Dali 2: Dostupné
Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 4900 g