BOWL S0.K3.B45.Y
Typ: Decken- und Wandleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech.
Spannung: 230V
IK  Code: IK01
Vorschalgerät: Driver
CRI:  >90
LED-Lebensdauer:  L80F10>72000 hodin
Watt: 9,8 W
Farbtemperatur: 3000 K
Module luminous flux: 1540 lm
Luminaire luminous flux: 1169 lm
A: 450 mm
B: 350 mm
C: 110 mm
D: 285 mm
Dali 2: Verfügbar
Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 4900 g