BOWL S0.K1.B50.Y
Typ: stropní a nástěnné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný.
Napětí: 230V
IK kód: IK01
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED:  L80F10>72000 hodin
Watt: 30,3 W
Teplota chromatičnosti: 3000 K
Světelný tok modulu: 4897 lm
Světelný tok svítidla: 3714 lm
A: 505 mm
B: 407 mm
C: 110 mm
D: 332 mm
Dali 2: Dostupné
Pohybový senzor: Dostupné na poptávku
Nouzový modul: Dostupné na poptávku
Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 7300 g