BOWL S0.K1.B50.Y
Typ: Decken- und Wandleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech.
Spannung: 230V
IK  Code: IK01
Vorschalgerät: Driver
CRI:  >90
LED-Lebensdauer:  L80F10>72000 hodin
Watt: 30,3 W
Farbtemperatur: 3000 K
Module luminous flux: 4897 lm
Luminaire luminous flux: 3714 lm
A: 505 mm
B: 407 mm
C: 110 mm
D: 332 mm
Dali 2: Verfügbar
Bewegungsmelder: Verfügbar auf Anfrage
Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage
Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 7300 g