BOWL S0.K4.B50.Y
Type: luminaire de plafond et mural. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Luminaire: tôle en acier peint en blanc.
Tension: 230V
IK code: IK01
Ballaste: Driver
CRI:  >90
La vie de LED:  L80F10>72000 hodin
Watt: 19,7 W
Température Couleur: 4000 K
Module luminous flux: 3271 lm
Luminaire luminous flux: 2481 lm
A: 505 mm
B: 407 mm
C: 110 mm
D: 332 mm
Dali 2: Disponible
Capteur de mouvement: Disponible sur demande
Module d'urgence: Disponible sur demande
Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande
Poids: 7300 g