OMNIA GLASS ZL1.K1.N25.XY
Typ: Pendelleuchte. Lampenschirm: mundgeblasenes Kristallglas mit LED-Quelle (direkt, indirekt) in einem Metallgehäuse, geschützt durch einen Opaldiffusor. Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL Kupfer (.72), RAL Bronze (.73) , RAL Messing (.74), RAL Gold (.71). Federung: Seilaufhängung mit schwarzem Kabel.
Spannung: 230V
IK  Code: IK06
Vorschalgerät: Driver
CRI:  >90
LED-Lebensdauer:  L80F10>72000 hodin
Watt: 9,5 W
Farbtemperatur: 3000 K
Module luminous flux: 1349 lm
Luminaire luminous flux: 960 lm
A: 250 mm
B: 210 mm
C: 1790 mm
Dali 2: Verfügbar
Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage
Track-System: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 2400 g