OMNIA GLASS ZL1.K1.N25.XY
Type: luminaire suspendu. Abat-jour: verre de cristal soufflé à la main avec source LED /directe, indirecte/ placée dans un boîtier métallique et protégée par des diffuseurs opalins. Les pièces métalliques: acier laqué RAL Cuivre (.72), RAL Bronze (.73), RAL Laiton (.74), RAL Or (.71). Suspension: câbles d’acier avec câble noir.
Tension: 230V
IK code: IK06
Ballaste: Driver
CRI:  >90
La vie de LED:  L80F10>72000 hodin
Watt: 9,5 W
Température Couleur: 3000 K
Module luminous flux: 1349 lm
Luminaire luminous flux: 960 lm
A: 250 mm
B: 210 mm
C: 1790 mm
Dali 2: Disponible
Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande
Track system: Disponible sur demande
Poids: 2400 g