OMNIA GLASS ZL1.K2.N35.XY
Typ: závěsné svítidlo. Stínítko: ručně foukané křišťálové sklo  se  zdrojem LED /direkt,indirekt/ umístěnným v kovovém pouzdře a chráněným opálovými difuzory. Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL Měď (.72), RAL Bronz (.73) , RAL Mosaz (.74), RAL Zlato (.71). Závěs: lankový s černým kabelem.
Napětí: 230V
IK kód: IK06
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED:  L80F10>72000 hodin
Watt: 9,5 W
Teplota chromatičnosti: 4000 K
Světelný tok modulu: 1380 lm
Světelný tok svítidla: 981 lm
A: 350 mm
B: 295 mm
C: 1705 mm
Dali 2: Dostupné
Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku
Track systém: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 3200 g