OMNIA ZT ZT.K1.O2.XY
Typ: závěsné svítidlo. Stínítko: akrylátové sklo. Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL Měď (.72), RAL Bronz (.73) , RAL Mosaz (.74), RAL Zlato (.71). Závěs: tyčový. Barva: RAL7016 (62); RAL Zlato (71); RAL Měď (72); RAL Bronz (73); RAL Mosaz (74).
Napětí: 230V
IK kód: IK06
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 9,5 W
Teplota chromatičnosti: 3000 K
Světelný tok modulu: 1349 lm
Světelný tok svítidla: 984 lm
A: 120 mm
B: 37 mm
C: 1500 mm
Dali 2: Dostupné
Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku
Track systém: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 1500 g