NUPAR GLASS ZT.K1.NU3.XY
Typ: závěsné svítidlo. Stínítko: ručně foukané křišťálové sklo  se  zdrojem LED /direkt,indirekt/ umístěnným v kovovém pouzdře a chráněným opálovými difuzory. Závěs: tyčový. Barva: RAL7016 (62); RAL Zlato (71); RAL Měď (72); RAL Bronz (73); RAL Mosaz (74).
Napětí: 230V
IK kód: IK06
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 9,5 W
Teplota chromatičnosti: 3000 K
Světelný tok modulu: 1349 lm
Světelný tok svítidla: 967 lm
A: 350 mm
B: 200 mm
C: 1430 mm
Dali 2: Dostupné
Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku
Track systém: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 3500 g