NUPAR GLASS ZT.K2.NU3.XY
Typ: Pendelleuchte. Lampenschirm: mundgeblasenes Kristallglas mit LED-Quelle (direkt, indirekt) in einem Metallgehäuse, geschützt durch einen Opaldiffusor. Federung: Stahlrohr. Farbe: RAL7016 (62); RAL Gold (71); RAL Kupfer (72); RAL Bronze (73); RAL Messing (74).
Spannung: 230V
IK  Code: IK06
Vorschalgerät: Driver
CRI:  >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 9,5 W
Farbtemperatur: 4000 K
Module luminous flux: 1380 lm
Luminaire luminous flux: 989 lm
A: 350 mm
B: 200 mm
C: 1430 mm
Dali 2: Verfügbar
Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage
Track-System: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 3500 g