NUPAR GLASS ZT.K2.NU3.XY
Type: luminaire suspendu. Abat-jour: verre de cristal soufflé à la main avec source LED /directe, indirecte/ placée dans un boîtier métallique et protégée par des diffuseurs opalins. Suspension: tube. Couleur: RAL7016 (62); RAL Or (71); RAL Cuivre (72); RAL Bronze (73); RAL Laiton (74).
Tension: 230V
IK code: IK06
Ballaste: Driver
CRI:  >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 9,5 W
Température Couleur: 4000 K
Module luminous flux: 1380 lm
Luminaire luminous flux: 989 lm
A: 350 mm
B: 200 mm
C: 1430 mm
Dali 2: Disponible
Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande
Track system: Disponible sur demande
Poids: 3500 g