ALFA ZK1.11.115.XY
Typ: závěsné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.60) nebo RAL 9005 (.61). Závěs: bílý nebo černý kabel.
Napětí: 230V
IK kód: IK01
Patice: G9
Světelný zdroj: 1x33W(max 5W LED)
A: 115 mm
B: 2000 mm
Track systém: Dostupné na poptávku
Zavěšení do sádrokartonu: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 800 g