PIA ZK1.11.P187.Y
Typ: závěsné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Kovové části: ocelový plech bíle lakovaný. Závěs: transparentní kabel.
Napětí: 230V
IK kód: IK01
Patice: G9
Světelný zdroj: 1x48W(max 5W LED)
A: 187 mm
B: 108 mm
C: 2000 mm
Track systém: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 1300 g