PIA ZK1.11.P187.Y
Type: luminaire suspendu. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Les pièces métalliques: tôle en acier peint en blanc. Suspension: câble transparent.
Tension: 230V
IK code: IK01
Douille: G9
Lampe: 1x48W(max 5W LED)
A: 187 mm
B: 108 mm
C: 2000 mm
Track system: Disponible sur demande
Poids: 1300 g